**Нормативно – правові акти**

**у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності**

**Закони України**

[***Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"***](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/353-14) ***№ 353-XIV 1998-12-23***

*Закон визначає завдання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а саме: регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності.*

[***Закон України "Про географічні назви"***](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2604-15)***№ 2604-IV 2005-05-31***

*Цей Закон визначає правові основи регулювання відносин та діяльності, пов'язаних із встановленням назв географічних об'єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.*

**Постанови Кабінету Міністрів України**

***Постанова КМУ «***[***Деякі питання застосування геодезичної системи координат***](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1259-2004-%D0%BF)***» від 22.09.2004 № 1259***

*Зазначеною постановою було встановлено, що:*

*виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт починаючи з 1 січня 2007 р. здійснюватиметься із застосуванням Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000;*

*під час проведення міжнародних досліджень, в яких бере участь Україна, зокрема глобальних геодинамічних та сейсмічних процесів, вивчення фігури Землі, в космічній і транспортній галузях застосовується міжнародна загальноземна референцна система координат ITRS.*

***Постанова КМУ*** [***Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”***](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/646-2013-%D0%BF) ***від 07.08.2013 № 646 (порядок побудови ДГМ)***

*Постановою затверджено Порядок побудови Державної геодезичної мережі. Цей Порядок визначає механізм побудови Державної геодезичної мережі із застосуванням сучасних глобальних навігаційних супутникових систем, строгих математичних методів оброблення даних та інформаційних технологій, а також традиційних геодезичних методів.*

***Постанова КМУ «***[***Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування***](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/661-2013-%D0%BF)***» від 04.09.2013 № 661***

*Цей Порядок визначає механізм створення та оновлення державних топографічних і тематичних карт у графічній, цифровій, електронній, фотографічній та іншій формі.*

*Порядком визначаються терміни оновлення державних топографічних і тематичних карт.*

***Постанова КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» від 19.09.2018 № 765***

*Затверджено*[*критерії*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2013-%D0%BF#n8)*, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.*

*Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, є:*

*види виконуваних топографо-геодезичних і картографічних робіт;*

*додержання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.*

*Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.*

***Постанова КМУ «***[***Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України***](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1344-99-%D0%BF)***» від 22.07.1999 № 1344***

***Постанова КМУ «***[***Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок***](http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1075-98-%D0%BF)***» від 13.07.1998 № 1075***

*З метою встановлення єдиних правил використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок Кабінет Міністрів України затвердив* [*Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок*](http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1075-98-%D0%BF)*.*

*Для реєстрації та обліку апаратури СРНС в Держгеокадастрі власник (користувач) повинен у п'ятиденний термін після її придбання (отримання в користування) або ввезення на територію України подати такі документи:*

*лист-звернення про реєстрацію апаратури СРНС;*

*копію документа про придбання даного комплекту апаратури або договору про передачу апаратури для користування;*

*копію технічної специфікації даного комплекту апаратури.*

***Постанова КМУ «***[***Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів***](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1284-99-%D0%BF)***» від 08.11.2017 № 836***

*Відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності, порушення питань про відповідальність за їх пошкодження та знищення здійснюється відповідно до Порядку охорони геодезичних пунктів (далі - Порядок).*

***Постанова КМУ «***[***Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України***](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661-96-%D0%BF)***» від 20.06.1996 № 661***

*Кабінет Міністрів України постановив* [*створити галузевий державний архів - Державний картографо-геодезичний фонд України (Укркартогеофонд) Державного комітету із земельних ресурсів для постійного зберігання картографічних, геодезичних та інших спеціальних документів Національного архівного фонду.*](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP091413.html)

**Накази центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності**

***Наказ Мінагрополітики від 03.11.2014 № 45*** [***Про затвердження Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі***](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1467-14)***, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 р. за № 1467/26244***

*Цей Порядок визначає механізм обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі (далі – ДГМ), встановлює типи їх центрів та є обов’язковим для виконання суб’єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності.*

***Наказ Мінагрополітики від 12.11.2018 № 543 «*** *Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності»*

***Наказ Мінагрополітики від 11.02.2014 № 65*** *“Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт” (зареєстровано в Мін’юсті 08.04.2014 за № 395/25172);*

*Ці Вимоги поширюються на суб'єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи з метою створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної і картографічної продукції.*

***Наказ Мінагрополітики від 02.12.2016 № 509*** *«Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою» (зареєстровано в Мін’юсті 19.12.2016 за № 1646/29776)*

*Цей Порядок визначає механізм використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою та є обов’язковим для використання розробниками документації із землеустрою.*

***Наказ Мінагрополітики від 16.03.2017 № 139*** *“Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення апаратури супутникових радіонавігаційних систем” (зареєстровано в Мін’юсті 06.04.2017 за № 451/30319)*

***Наказ Мінагрополітики від 01 вересня 2014 року № 322 “Про прийняття стандартів організації України”*** *(затверджені стандарти організації України: СОУ 71.12-37-944:2014 “Стандартизація у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності. База топографічних даних. Загальні вимоги” та СОУ 71.12-37-941:2014 “Стандартизація у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності. Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами”).*

Крім цього, на сьогоднішній день діють:

***Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)****, затверджена наказом головного управління геодезії. картографії та кадастру при Кабінеті міністрів україни від 09.04.98 № 56, (зареєстровано в Мін’юсті 23 червня 1998 р. за N 393/2833)*

*Інструкція обов'язкова для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, які виконують топографічні знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. В інструкції викладені нормативні вимоги до виконання повного комплексу робіт великомасштабних топографічних знімань.*

***Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000,*** *затверджені наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України від 31.12.1999 р. №156 і погоджені з Воєнно-топографічним управлінням Генерального штабу Збройних сил України).*

*Обов’язкові для всіх підприємств, організацій та установ, які виконують топографо-геодезичні та картографічні роботи, незалежно від форм власності та їхньої відомчої залежності.*

***Основні положення створення топографічних планів масштабів 1: 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000 та 1: 500, з****атверджені наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 24.01.94 № 3.*

*Основними положеннями визначено призначення топографічних планів, проекцію, систему координат і висот, розграфку, номенклатуру, зміст, точність, геодезичну основу*

*топографічних планів масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 та 1:500. Визначаються також методи створення, оновлення та видання планів як у графічному, так і цифровому виді.*